**Правила поведения при пожаре в образовательном учреждении.**

Что нужно делать при пожаре?

1. Немедленно со­общить в единую службу спасения по теле­фону

«01», «101»

2. Руководство учреждения, педагоги должны органи­зовать эвакуа­цию учащихся в безопасное ме­сто в со­ответст­вии с планом эвакуации. При этом ис­пользовать и запасные эвакуаци­онные выходы. Кода речь идет о жизни и здоровье детей, не обяза­тельно собирать все учебники и бежать к гардеробу. В этой ситуа­ции нельзя терять ни ми­нуты.

3. При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыха­ния. Это мо­гут быть намочен­ные водой полотенца и платки.

4. Ни в коем слу­чае не допускать па­ники. Если пути эвакуации пе­рере­заны, под руково­дством педагогов ребятам нужно вернуться в классы, за­крыть дверь, вентиля­ционные ре­шетки, от­крыть окна и ждать при­бытия пожар­ных под­разделений. Время прибытия не пре­вышает **5-7 минут** с момента со­общения о пожаре.

**Особая ответственность в по­добной ситуации ложится на педагогов. Во многом, от их са­мообладания, орга­низаторских способностей и автори­тета за­висят здоровье и жизнь детей**.

**На что необходимо обратить вни­мание, чтобы избежать**

**беды?**

В учреждении должна быть в рабо­чем со­стоянии противопожарная сигнализа­ция.

Педагоги должны заранее знать пути эвакуации своего кабинета, для чего и производиться предварительная практическая отработка планов эвакуации.

При эвакуации дети держат друг друга за руки, по возможно­сти, взрослые должны быть и в начале, и в конце ко­лоны.

Не менее важно следить за со­стоя­нием дорог и подъездов к зданию учреждения. Это необходимо­сти для того, чтобы пожарные машины всегда имели возмож­ность проехать на тер­риторию без препятствий. Заборы, деревья и сугробы не должны мешать по­жарным машинам, а главное, авто­механическим лестницам для спасе­ния людей.

Решетки на окнах должны быть рас­пашными. Ключи от них должны храниться в самом каби­нете.

**Мы надеемся,**

**что эти рекоменда­ции Вам не пригодятся, а гаран­тией этому может быть соблю­дение элементарных пра­вил пожарной безопасно­сти.**